192.168.0.15 = 11000000.10101000.00000000.00001111

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

Machine

192.168.1.0 = 11000000.10101000.00000001.00000000

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

Réseau

192.168.1.0 = 11000000.10101000.00000001.00000000

255.255.254.0 = 11111111.11111111.11111110.00000000

Machine

10.8.65.29 = 00001010.00001000.01000001.00011101

255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

Machine

10.8.65.31 = 00001010.00001000.01000001.00011111

255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

Broadcast

10.0.0.255= 00001010.00000000.00000000.11111111

255.255.254.0= 11111111.11111111.11111110.00000000

Machine